空调测试用例设计报告

需求功能1 温度设置功能测试

问题一：

|  |  |
| --- | --- |
| 需求编号 | 2.1 设定温度的采集（SetTempreture\_GN） |
| 问题描述 | 遥控器输入设置温度小于16度时，不会被截断为16度 |
| 发现方法 | 运行测试用例“功能1\_温度设置”，当测试数据为15度时，界面显示为16度  C:\Users\lijiajie\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15407708973731.png |
| 难度 | 简单 |
| 分值 | 8 |

问题二：

|  |  |
| --- | --- |
| 需求编号 | 2.1 设定温度的采集（SetTempreture\_GN） |
| 问题描述 | 需求要求“程序初次启动，默认的设定温度25 oC”，而实际程序显示的默认温度为26 oC。 |
| 发现方法 | 启动被测件程序“空调”，查看界面显示的默认设置温度是否为25度。  C:\Users\lijiajie\AppData\Local\Temp\企业微信截图_15407715453050.png |
| 难度 | 简单 |
| 分值 | 8 |